LiftMaster Distribuido por ZeroDocs.com

**SECCIÓN 08 71 23: OPERADORES DE PUERTA COMERCIALES**

GENERALIDADES

PRESENTACIONES

Presentaciones de acción:

Datos del producto: Datos descriptivos del fabricante y atributos del producto.

Presentaciones de cierre:

Datos de operación y mantenimiento.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Calificaciones del instalador: Firma especializada en el trabajo de esta sección, con un mínimo de [2] [\_\_] años de experiencia.

GARANTÍA

Garantía del fabricante por [1] [2] años contra defectos en materiales y mano de obra.

PRODUCTOS

FABRICANTES

Los documentos del contrato se basan en productos de LiftMaster. [www.LiftMaster.com](http://www.liftmaster.com)

Sustituciones: [Consulte la División 01]. [No se permiten].

UNIDADES FABRICADAS

Operadores de puerta:

Modelo: MT.

Operación: Carro.

Montaje: Suspendido del techo.

Operación manual: Desconexión del carro.

Ciclo de trabajo nominal: Máximo 12 ciclos por hora y 50 ciclos por día.

Cumple con la norma UL 325.

Motor: 120 V CA, precableado, certificado por Underwriters Laboratories, dimensionado según las condiciones de la puerta.

Carcasa: NEMA 1.

Velocidad de desplazamiento: 20 a 25 cm por segundo.

Receptor de radio de 315 MHz: 315 MHz, Logic de servicio mediano integrado; acepta controles remotos con la tecnología de código variable Security+ y controles remotos con interruptor DIP binario.

* + - 1. Estación de control: [Tipo con tres botones de presión]. [Tipo operado mediante llave de tres posiciones] en carcasa NEMA [1] [4] [4X] [7/9].
      2. Controles remotos: [Un botón DIP]. [Tres botones DIP]. [Código variable Security+ de un botón].
      3. Protección contra atrapamiento monitoreada primaria: [Sensores fotoeléctricos, carcasa rígida]. [Sensores fotoeléctricos, carcasa flexible]. [Cortina ligera]. [Sistema de sensor retrorreflectante]. [Sistema de borde de detección]. [Sistema de detección de borde óptico].

Protección contra atrapamiento sin monitoreo secundaria: Cortina ligera.

* + - 1. Carril para el carro: Doble, con rieles en “L”.

EJECUCIÓN

INSTALACIÓN

Instalar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

ACTIVIDADES DE CIERRE

Pruebe y ajuste el buen funcionamiento de los operadores.

Demostración: Demuestre al propietario el funcionamiento, operación y programación de los operadores.

FIN DE LA SECCIÓN