LiftMaster distribué par ZeroDocs.com

**SECTION 28 10 00 – CONTRÔLE D’ACCÈS**

 GÉNÉRALITÉS

 EXIGENCES ADMINISTRATIVES

 Conférence de pré-installation :

 Présence : [Architecte,] [Maître d’ouvrage,] [Entrepreneur,] [Directeur de la construction,] installateur et corps de métiers connexes.

 Examen : Les conditions du projet, les exigences du fabricant, la livraison et l’entreposage, la mise en place et l’ordonnancement, ainsi que la protection des travaux terminés.

 SOUMISSIONS

 Soumissions d’action :

 Dessins d’atelier : Illustrer les produits, l’installation et la relation avec la construction adjacente.

 Données sur le produit : Données descriptives du fabricant et caractéristiques des produits pour les panneaux métalliques et la sous-couche.

 Échantillons : [Échantillons de sélection] [Échantillons de vérification].

 Documents d’information :

 Certificat de conformité : Certificat attestant que les produits installés répondent aux exigences de conception et de performance spécifiées.

 Soumissions de clôture :

 Données de fonctionnement et d’entretien

 ASSURANCE DE LA QUALITÉ

 Qualifications [du fabricant] [de l’installateur] : Minimum [2] [\_\_] ans d’expérience dans les travaux de la présente Section.

 GARANTIE

 Garantie de 2 ans du fabricant pour le système d’entrée/accès téléphonique et de contrôle du périmètre.

 PRODUITS

 FABRICANTS

 Les documents contractuels sont basés sur les produits de LiftMaster.  [www.liftmaster.com](http://www.liftmaster.com/)

 Substitutions : [Consultez la Division 01.] [Non autorisé.]

 COMPOSANTS – SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCÈS

 Récepteur commercial et télécommande :

 Modèle : Récepteur de contrôle radio à justificatif d’identité Passport.

 Récepteur : Récepteur Passport avec Security+ 2.0.

* + - * 1. Technologie Security+ 2.0 à triple bande de fréquence 310, 315 et 390 MHz.
				2. Compatible avec les systèmes de contrôle d’accès sans fil HomeLink.
				3. Prend en charge des formats de cartes de proximité de 26 bits, 31 bits, 34 bits pairs et impairs, 50 bits et Sentex de 30 bits.
				4. Capacité de la télécommande : 12 000.

 Télécommande Passport : Passport [émetteur Lite à un bouton.] [émetteur Lite à un bouton sur porte-clés.] [émetteur Lite à un bouton sur porte-clés avec bobine prox.] [émetteur MAX à trois boutons à visière.] [émetteur MAX à trois boutons sur porte-clés.] [émetteur MAX à trois boutons sur porte-clés avec bobine prox.].

 Accessoires :

* + - * 1. Émetteur à c.a.
				2. Trousse de rallonge d’antenne à distance.

 EXÉCUTION

 INSTALLATION

 Installer conformément aux instructions du fabricant et aux dessins d’atelier approuvés.

 ACTIVITÉS DE CLÔTURE

 Démonstration : Démontrer le fonctionnement du système au propriétaire.

 ENTRETIEN

 Service d’entretien : Fournir le service et l’entretien des systèmes de contrôle d’accès pour une période de 3 mois après la date d’achèvement substantiel.

 FIN DE LA SECTION