LiftMaster Distribuido por ZeroDocs.com

**SECCIÓN 08 71 23: OPERADORES DE PUERTA COMERCIALES**

GENERALIDADES

PRESENTACIONES

Presentaciones de acción:

Datos del producto: Datos descriptivos del fabricante y atributos del producto.

Presentaciones de cierre:

Datos de operación y mantenimiento.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Calificaciones del instalador: Firma especializada en el trabajo de esta sección, con un mínimo de [2] [\_\_] años de experiencia.

GARANTÍA

Garantía del fabricante por [1] [2] años contra defectos en materiales y mano de obra.

PRODUCTOS

FABRICANTES

Los documentos del contrato se basan en productos de LiftMaster. [www.LiftMaster.com](http://www.liftmaster.com)

Sustituciones: [Consulte la División 01]. [No se permiten].

UNIDADES FABRICADAS

Operadores de puerta:

Modelo: DDO8900W.

Operación: Contraeje.

Montaje: Pared.

Ciclo de trabajo nominal: Máximo 10 ciclos por hora y 25 ciclos por día.

Cumple con la norma UL 325.

Motor: 12 V CC, precableado, certificado por Underwriters Laboratories, dimensionado según las condiciones de la puerta.

Carcasa: NEMA 1.

Receptor de radio: Security+ 2.0 integrado; acepta controles remotos con la tecnología de código variable Security+ 2.0 y controles remotos de interruptor DIP binario.

Conectividad por internet: tecnología FHSS MyQ de 50 canales.

Estación de control: [Tipo con tres botones de presión]. [Tipo operado mediante llave de tres posiciones] en carcasa NEMA [1] [4] [4X] [7/9].

* + - 1. Controles remotos: [DIP de un botón]. [DIP de tres botones]. [Security+ 2.0 con código variable de dos botones]. [Security+ 2.0 con código variable de tres botones]. [Security+ 2.0 con código variable de cuatro botones].
      2. Protección contra atrapamiento monitoreada primaria: [Sensores fotoeléctricos]. [Cortina ligera].

Protección contra atrapamiento sin monitoreo secundaria: [Sensores fotoeléctricos]. [Cortina ligera].

Monitor de tensión del cable: Invierta la puerta si detecta holgura excesiva en el cable.

* + - 1. Bloqueo automático de la puerta eléctrica.
      2. Sistema de batería de respaldo.
      3. Kit de montaje alternativo.
      4. Lámpara LED remota MyQ
      5. Teclado inalámbrico [KPW5] [KPW250].

EJECUCIÓN

INSTALACIÓN

Instalar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

ACTIVIDADES DE CIERRE

Pruebe y ajuste el buen funcionamiento de los operadores.

Demostración: Demuestre al propietario el funcionamiento, operación y programación de los operadores.

FIN DE LA SECCIÓN