LiftMaster Distribuido por ZeroDocs.com

**SECCIÓN 08 71 23: OPERADORES DE PUERTA COMERCIALES**

 GENERALIDADES

 PRESENTACIONES

 Presentaciones de acción:

 Datos del producto: Datos descriptivos del fabricante y atributos del producto.

 Presentaciones de cierre:

 Datos de operación y mantenimiento.

 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

 Calificaciones del instalador: Firma especializada en el trabajo de esta sección, con un mínimo de [2] [\_\_] años de experiencia.

 GARANTÍA

 Garantía del fabricante por [1] [2] años contra defectos en materiales y mano de obra.

 PRODUCTOS

 FABRICANTES

 Los documentos del contrato se basan en productos de LiftMaster. [www.LiftMaster.com](http://www.liftmaster.com)

 Sustituciones: [Consulte la División 01]. [No se permiten].

 UNIDADES FABRICADAS

 Operadores de puerta:

 Modelo: MHS.

 Operación: Contraeje.

 Montaje: Pared.

 Operación manual: Elevador de cadena a nivel de piso, con interbloqueo eléctrico.

 Ciclo de trabajo nominal: Máximo 12 ciclos por hora y 50 ciclos por día.

 Cumple con la norma UL 325.

 Motor: Dimensionado según las condiciones de la puerta.

 Carcasa: NEMA 1.

 Velocidad de desplazamiento: 10 a 13 cm por segundo.

 Receptor de radio: Receptor de 315 MHz; acepta controles remotos con la tecnología de código variable Security+ y controles remotos de interruptor DIP binario.

* + - 1. Estación de control: [Tipo con tres botones de presión]. [Security+ con código variable de un botón]. [Tipo operado mediante tecla de tres posiciones] en carcasa NEMA [1] [4] [4X] [7/9].
			2. Controles remotos: [DIP de tres botones]. [Security+ con código variable de tres botones].
			3. Protección contra atrapamiento monitoreada primaria: [Sensores fotoeléctricos, carcasa rígida]. [Sensores fotoeléctricos, carcasa flexible]. [Cortina ligera]. [Sistema de sensor retrorreflectante]. [Sistema de borde de detección]. [Sistema de detección de borde óptico].

 Protección contra atrapamiento sin monitoreo secundaria: [Borde de detección neumático].

 EJECUCIÓN

 INSTALACIÓN

 Instalar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

 ACTIVIDADES DE CIERRE

 Pruebe y ajuste el buen funcionamiento de los operadores.

 Demostración: Demuestre al propietario el funcionamiento, operación y programación de los operadores.

FIN DE LA SECCIÓN