LiftMaster distribué par ZeroDocs.com

**SECTION 32 31 11 – ACTIONNEURS DE BARRIÈRE**

GÉNÉRALITÉS

SOUMISSIONS

Soumissions d’action :

Dessins d’atelier : illustrer les produits, l’installation et la relation avec la construction adjacente.

Données sur le produit : Données descriptives du fabricant et attributs du produit.

Soumissions de clôture :

Données de fonctionnement et d’entretien.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Compétences de l’installateur : Entreprise spécialisée dans le travail de cette section, avec au moins [2] [\_\_] ans d’expérience.

GARANTIE

Garantie limitée standard de [2] [5] [7] ans du fabricant contre tout défaut matériel ou de fabrication.

PRODUITS

FABRICANTS

Les documents contractuels sont basés sur les produits de LiftMaster. [www.LiftMaster.com](http://www.liftmaster.com)

Substitutions : [Consultez la Division 01.] [Non autorisé.]

UNITÉS FABRIQUÉES

Actionneurs de barrière coulissante :

Modèle : RSL12UL.

Fonctionnement : Entraîné par engrenages.

Conforme aux normes UL 325, UL 991, ASTM F2200 et CAS C22.2 n° 247.

Moteur : 12 V c.c., type à service continu, dimensionné selon les conditions de la barrière.

Vitesse de course : Variable, 15 à 30 cm/s (6 à 12 po/s).

Batterie de secours : [7 Ah.] [33 Ah.]

Surveillance et contrôles :

* + - * 1. Connectivité Internet : Technologie MyQ avec 50 canaux SSF.
        2. Récepteur radio : Technologie Security+ 2.0
        3. Cellules photoélectriques rétroréfléchissantes surveillées.
        4. Bordure de sécurité câblée à petit profil surveillée.

Accessoires :

* + - * 1. Dispositifs de sécurité contrôlée : [Cellules photoélectriques réfléchissantes.] [Cellules photoélectriques à faisceau continu.] [Bordure sans fil avec émetteur et récepteur.] [Émetteur-récepteur de bordure sans fil.]
        2. Bordures surveillées câblées : [Bordure à faible profil.] [Bordure à large profil.]
        3. Clavier sans fil commercial :
        4. Télécommande à [Deux-] [Quatre-] boutons Security+ 2.0.
        5. Passerelle Internet.
        6. [CAPXLV] [CAPXM] Intercom vidéo intelligent.
        7. Récepteur de contrôle d’accès d’application commerciale.
        8. Panneau solaire.
        9. Contrôle d’accès par téléphone.
        10. Détecteur de boucle.
        11. Serrure électromagnétique.
        12. Nécessaire de chauffage.

EXÉCUTION

INSTALLATION

Installer conformément aux instructions du fabricant.

ACTIVITÉS DE CLÔTURE

Tester et ajuster le bon fonctionnement des opérateurs.

Démonstration : Démontrer le fonctionnement et la programmation des opérateurs au propriétaire.

FIN DE LA SECTION