LiftMaster Distribué par ZeroDocs.com

Cette section comprend des remarques de rédaction pour aider l’utilisateur à rédiger la section de manière à convenir aux exigences du projet. Ces remarques sont incluses en texte masqué et peuvent être révélées ou masquées en utilisant la méthode suivante dans Microsoft Word :

Affichez l’onglet FICHIER sur le ruban, cliquez sur OPTIONS, puis sur AFFICHER. Sélectionnez ou désélectionnez TEXTE MASQUÉ.

Cette section de spécification guide a été préparée par LiftMaster pour servir à la préparation d’une section de spécification de projet couvrant les systèmes de contrôle d’accès.

Prenez note de ce qui suit en utilisant cette section :

Des liens en hypertexte menant aux sites Web de fabricants ont été inclus après les noms des fabricants pour aider à la sélection des produits et effectuer des recherches. Les liens en hypertexte sont indiqués en texte de couleur bleue, p. ex. :

www.acme.com

Du texte facultatif exigeant une sélection par l’utilisateur est inclus entre crochets et montré en rouge, p. ex. : Couleur : « [Rouge.] [Noir.]"

Les éléments exigeant la saisie par l’utilisateur sont inclus entre crochets et indiqués en rouge, p. ex. : [\_\_ \_\_ \_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_]."

Les paragraphes facultatifs sont séparés par « OU » indiqués en rouge, p. ex. :

\*\*\*\* OU \*\*\*\*

Pour une assistance sur l’utilisateur des produits dans cette section, contactez un architecte spécialiste LiftMaster en appelant au 800 282-6225 ou en visitant leur site Web à www.LiftMaster.com.

Cette spécification a été préparée selon les modèles de spécification SimpleSpecs™. Le système de spécification guide maîtresse SimpleSpecs™ comprend une spécification architecturale maîtresse qui peut être utilisée pour préciser toutes les exigences de projet. Pour de l’information supplémentaire sur les produits SimpleSpecs™, rendez-vous sur le site Web à www.zerodocs.com.

**SECTION 28 10 00 – CONTRÔLE D’ACCÈS**

GÉNÉRALITÉS

EXIGENCES ADMINISTRATIVES

Conférence de préinstallation :

Participants : [Architecte,] [Propriétaire,] [Maître de travaux,] [Directeur de travaux,] installateur et métiers connexes.

Examinateur : Conditions du projet, exigences de fabrication, livraison et entreposage, mise en place et jalonnement, et protection du travail achevé.

SOUMISSIONS

Soumissions d’action :

Dessins d’atelier : Illustrer les produits, l’installation et la relation à la construction adjacente.

Données de produit : Données descriptives du fabricant et attributs de produit pour les panneaux en métal et la sous-couche.

Échantillons : [Échantillons choisis.] [Échantillons de vérification]

Soumissions d’information :

Certificat de conformité : La certification que les produits installés répondent à la conception précisée et aux exigences de rendement.

Soumissions de clôture :

Données de service et d’entretien.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Qualifications [du fabricant] [de l’installateur] : Minimum [2] [\_\_] an(s) d’expérience de travail dans cette section.

GARANTIE

Garantie du fabricant de 2 ans pour le système de contrôle d’accès par téléphone et de contrôle du périmètre.

PRODUITS

FABRICANTS

Les documents contractuels sont basés sur les produits de LiftMaster. [www.LiftMaster.com](http://www.LiftMaster.com)

Substitutions : [Consulter la Division 01.] [Non permises.]

COMPOSANTS - SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCÈS

Récepteur sans fil pour actionneurs de barrière et de porte commerciale :

Modèle : Récepteur de contrôle d’accès commercial STAR1000.

Utilise la technologie Security+ 2.0 à trois bandes de fréquences 310, 315 et 390 MHz.

Compatible avec les systèmes de contrôle d’accès sans fil HomeLink.

Capacité de la télécommande : 1 000.

Télécommande Passport : [Émetteur Lite à 1 bouton] Passport [Émetteur à un bouton pour porte-clés Lite.] [Émetteur à un bouton pour porte-clés Lite avec lect. proxim.] [Émetteur pour pare-soleil à 3 boutons MAX.] [Émetteur pour porte-clés à 3 boutons MAX.] [Porte-clés MAX à 3 boutons avec lect. proxim.]

Télécommandes Security+ 2.0 : Télécommande programmable LiftMaster [à 2 boutons] [à 4 boutons]

Les accessoires suivants sont offerts en option. Consultez la documentation technique LiftMaster pour une assistance dans le choix des accessoires.

Accessoires :

* + - * 1. Émetteur c. a.
        2. Trousses de rallonges d’antenne

EXÉCUTION

INSTALLATION

Installer conformément aux instructions du fabricant et selon les dessins d’atelier approuvés.

ACTIVITÉS DE CLÔTURE

Démonstration : Faire la démonstration du fonctionnement du système au propriétaire.

ENTRETIEN

Service d’entretien : Fournir le service et l’entretien des systèmes de contrôle d’accès pour une période de trois mois après la date d’achèvement substantiel.

FIN DE LA SECTION