LiftMaster distribué par ZeroDocs.com

**SECTION 08 71 23 – ACTIONNEURS DE PORTES COMMERCIALES**

GÉNÉRALITÉS

SOUMISSIONS

Soumissions d’action :

Données sur le produit : Données descriptives du fabricant et attributs du produit.

Soumissions de clôture :

Données de fonctionnement et d’entretien.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Compétences de l’installateur : Entreprise spécialisée dans le travail de cette section, avec au moins [2] [\_\_] ans d’expérience.

GARANTIE

Garantie limitée standard de [1] [2] ans du fabricant contre tout défaut matériel ou de fabrication.

PRODUITS

FABRICANTS

Les documents contractuels sont basés sur les produits de LiftMaster. [www.LiftMaster.com](http://www.liftmaster.com)

Substitutions : [Consultez la Division 01.] [Non autorisé.]

UNITÉS FABRIQUÉES

Actionneurs de porte :

Modèle : ATSW.

Montage : Au plafond.

Type d’entraînement : Chaîne.

Cycle de service homologué : Maximum de 8 cycles par heure et 25 cycles par jour.

Taux de déplacement : de 20 à 23 cm/s (8 à 9 po/s).

Conforme à la norme UL 325.

Moteur : 12 V c.c., précâblé, homologué par Underwriters Laboratories, dimensionné selon les conditions de porte.

Enceinte : NEMA 1.

Récepteur radio : Récepteur Security+ 2.0 intégré; accepte les télécommandes à technologie à code variable Security+ 2.0.

Connectivité Internet : Technologie FHSS myQ à 50 canaux.

* + - 1. Station de commande : Bouton-poussoir unique dans un boîtier NEMA 1.
      2. Télécommandes : [Code variable à deux boutons Security+ 2.0.] [Code variable à trois boutons Security+2.0.] [Code variable à quatre boutons Security+ 2.0.]
      3. Protection contre le piégeage : [Œils électroniques.] [Rideau lumineux.]
      4. Rail : Acier, configuration de poutre en I, avec chariot à reconnexion automatique.

EXÉCUTION

INSTALLATION

Installer conformément aux instructions du fabricant.

ACTIVITÉS DE CLÔTURE

Tester et ajuster le bon fonctionnement des opérateurs.

Démonstration : Démontrer le fonctionnement et la programmation des opérateurs au propriétaire.

FIN DE LA SECTION