LiftMaster Distribué par ZeroDocs.com

Cette section comprend des notes de modification pour assister l’utilisateur lors de la modification de la section en fonction des exigences du projet. Ces notes sont incluses sous forme de texte masqué et peuvent être révélées ou masquées par la méthode suivante dans Microsoft Word :

Affichez l’onglet FILE (FICHIER) sur le ruban, cliquez sur OPTIONS, puis sur DISPLAY (AFFICHER). Sélectionnez ou désélectionnez le HIDDEN TEXT (TEXTE CACHÉ).

Ce guide comprend les actionneurs de porte commerciale LiftMaster pour les portes et grilles à bobine suspendue et les portes articulées.

Les éléments suivants doivent être notés dans l’utilisation de cette spécification :

Les hyperliens vers les sites Web des fabricants sont inclus après les noms des fabricants pour faciliter la sélection des produits et la recherche. Les hyperliens sont affichés en bleu, p. ex. :

www.acme.com

Le texte facultatif nécessitant une sélection par l’utilisateur est inclus entre guillemets et affiché en rouge, par exemple : « Couleur : [Rouge.] [Noir.] »

Les éléments nécessitant une saisie par l’utilisateur sont inclus entre guillemets et affichés en rouge, par exemple : « Section [\_\_ \_\_ \_\_ - \_\_\_\_\_\_\_\_]. »

Les paragraphes facultatifs sont séparés par une instruction « OU » affichée en rouge, p. ex. :

\*\*\*\* OU \*\*\*\*

Pour obtenir de l’aide sur l’utilisation des produits dans cette section, communiquez avec LiftMaster en composant le 800 282-6225, visitez leur site Web au www.LiftMaster.com ou visitez https://www.liftmaster.com/for-businesses/commercial-door-operators pour obtenir de l’aide pour modifier le texte ci-dessous.

Cette spécification a été préparée à partir de modèles de spécification SimpleSpecsMC. Le système de spécifications du guide maître SimpleSpecsMC comprend une spécification architecturale maître complète qui peut être utilisée pour spécifier toutes les exigences du projet. Pour de plus amples renseignements sur les produits SimpleSpecsMC, visitez le site Web de ZeroDocs.com à l’adresse www.zerodocs.com.

**SECTION 08 71 23 – ACTIONNEURS DE PORTES COMMERCIALES**

GÉNÉRALITÉS

SOUMISSIONS

Soumissions d’action :

Données sur le produit : Données descriptives du fabricant et attributs du produit.

Soumissions de clôture :

Données de fonctionnement et d’entretien

ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Compétences de l’installateur : Entreprise spécialisé dans le travail de cette section, avec au moins [2] [\_\_] ans d’expérience.

GARANTIE

Le modèle ATSW est couvert par une garantie d’un an. Tous les autres modèles sont couverts par une garantie de 2 ans.

Garantie limitée standard de [1] [2] ans du fabricant contre tout défaut matériel ou de fabrication.

PRODUITS

FABRICANTS

Les documents contractuels sont basés sur les produits de LiftMaster.www.LiftMaster.com

Substitutions : [Consultez la Division 01.] [Non autorisé.]

UNITÉS FABRIQUÉES

Les boîtiers NEMA sont classés comme suit :

* NEMA 1 : Installation à l’intérieur, où il n’est pas nécessaire de l’isoler contre la poussière, l’huile et l’eau (comme la plupart des entrepôts).
* NEMA 4 : L’installation à l’intérieur pour protéger l’opérateur où l’eau sous pression peut être utilisée, où d’autres activités impliquant des lavages ou du liquide de refroidissement de la machine-outil ont lieu, ou à l’extérieur, où une protection contre la pluie, le grésil ou la neige peut être nécessaire (comme les lave-autos).
* NEMA 4X : En plus de ce qui est requis dans le NEMA 4; pour protéger contre les environnements difficiles, ou lorsque les nettoyants caustiques, les désinfectants ou les matières corrosives sont répandus et à usage répété (comme les piscines intérieures).
* NEMA 7/9 : Pour protéger contre les matières explosives, les gaz ou les vapeurs.

Conservez ce qui suit pour un actionneur industriel de type à palan à tête motrice robuste pour les portes articulées grosses et lourdes portes articulées à cycle élevé et les portes et grilles roulantes qui nécessitent un palan à chaîne pour un fonctionnement manuel. Reportez-vous à la documentation technique de LiftMaster pour connaître les dimensions et les poids de porte maximum, ainsi que les détails supplémentaires du produit.

Actionneurs de porte :

Modèle : GH.

Fonctionnement : Palan à tête motrice.

L’actionneur se monte sur le mur pour les portes à levage élevé et vertical. L’actionneur peut être monté au mur ou sur le capot sur des portes et des grilles roulantes.

Montage : [Mur.] [Capot de porte.]

Type d’entraînement : Engrenage à vis sans fin dans un bain d’huile scellé.

Déconnexion pour un fonctionnement manuel : Palan à chaîne de déverrouillage d’urgence au niveau du sol avec verrouillage électrique.

Cycle de service homologué : Maximum de 25 cycles par heure et 125 cycles par jour.

Conforme à la norme UL 325.

Moteur : Homologué par Underwriters Laboratories, dimensionné selon les conditions de la porte.

Enceinte : NEMA [1.] [4.] [4X.] [7/9.]

Taux de déplacement : de 20 à 23 cm/s (8 à 9 po/s).

Récepteur radio : Logic 5.0 intégré; accepte les télécommandes Security+ 2.0 avec technologie de code variable et les télécommandes de commutateur DIP binaires.

Connectivité Internet : Technologie FHSS myQ à 50 canaux.

* + - 1. Station de commande : [Type de bouton-poussoir à trois positions] [Type à trois positions commandé par clé] dans un boîtier NEMA [1] [4] [4X] [7/9].
      2. Télécommandes : [DIP à un bouton.] [DIP à trois boutons.] [Code variable à deux boutons Security+ 2.0.] [Code variable à trois boutons Security+ 2.0.] [Code variable à quatre boutons Security+ 2.0.]
      3. Protection surveillée contre le piégeage : [Oeils électroniques, boîtier rigide.] [Oeils électroniques, boîtier flexible.] [Rideau lumineux.] [Système de capteur réfléchissant.] [Système de bordure de détection.] [Système de bordure de détection optique.]
      4. Protection secondaire non surveillée contre le piégeage : [Oeils électroniques, boîtier rigide.] [Oeils électroniques, boîtier flexible.] [Rideau lumineux.] [Système de capteur réfléchissant.] [Système de bordure de détection.] [Système optique de bordure de détection.] [Bordure de détection pneumatique.]

EXÉCUTION

INSTALLATION

Installer conformément aux instructions du fabricant.

ACTIVITÉS DE CLÔTURE

* + 1. Tester et ajuster le bon fonctionnement des opérateurs.

Démonstration : Démontrer le fonctionnement et la programmation des opérateurs au propriétaire.

FIN DE LA SECTION